Инструкция

Действия сторожа - вахтера при срабатывании пожарного извещателя.

К категории охраны относится любой дежурный на объекте: сторож, вахтер, охранник. Действия охраны должны быть быстрыми, слаженными и безошибочными.

**После включения сигнала оповещения:**

1. Определите местоположение сработавшего пожарного извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;
2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

**При обнаружение пожара:**

1. Позвоните пожарным и руководству.
2. Отключите вентиляцию, освещение и электричество.
3. Помогите эвакуации людей.
4. По возможности вынести документы и материальные ценности.

При информировании пожарных по телефону «101» («112» с мобильного) укажите: адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

**Ложное срабатывание:**

1. Сбросьте сигнал с помощью приборно-контрольной панели сигнализации (после установки монтажная компания должна была показать, как пользоваться ПКП, иначе смотрите инструкцию в руководстве от производителя).
2. Позвоните руководству;
3. Свяжитесь с обслуживающей организацией и доложите о неисправности.